[bookmark: _nhvh43sgw6ot]Linha que termina em 1
Data: coluna 2 a 5 Ano; 7 e 8 Mês; 9 e 10 Dia; 12 e 13 Hora; 14 e 15 Minuto; 17 e 20 Segundo;  
Distancia: coluna 22 (Pode ser L - Local, R – Regional ou D - Distant)
Tipo: coluna 23 Pode ser Q - Quake , V - Volcanic, U - Unknown ou E - Explosion)
Latitude: coluna 24 a 30
Longitude coluna 31 a 38
Profundidade 39 a 43
Numero de estações 49 a 51
Magnitude (Poderão existir três tipos de Magnitude, L, C ,W ou b) 6 
· Valores: colunas 56 a 59 ou 64 a 67 ou 72 a 75
· Tipo:  coluna 60 ou 68 ou 76
Linha I
ID: coluna 61 a 75

Linhas 3 
Linhas que interessam são as que começam com:
· SENTIDO
· REGIAO
Linha 6
Nome da forma de onda
Linha 7
Esta linha serve de cabeçalho para as linhas com as picagens
· Nome da estação: Coluna 1 a 6
· Componente: coluna 7 e 8
· Tipo de onda: coluna 11
· Hora:  19 e 20
· Minuto: 20 e 21
· Segundo: 24 a 28
Nas linhas com IAML é necessário tirar o valor da coluna AMPLIT
